IZAR R MAX IR.L3.900M.91Y
Typ: lampa sufitowa. Abażurek: szkło akrylowe. Oprawa oświetleniowa: stal malowana na biało.
Napięcie: 230V
IK kod: IK06
Układ zapłonowy: Driver
CRI:  >90
Życie LED: L80/F10 50000 godzin
Watt: 51 W
Temperatura barwowa: 3000 K
Module luminous flux: 7380 lm
Luminaire luminous flux: 6424 lm
A: 900 mm
B: 180 mm
Dali 2: Dostępne
Sterowanie Bluetooth: Dostępne na żądanie
Waga: 15700 g