Popis

IZAR R MAX IR.L1.1200M.91Y
Typ: stropní svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 174 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 23860 lm
Světelný tok svítidla: 20765 lm
A: 1200 mm
B: 180 mm
Dali 2: Dostupné
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 26700 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu