Description

CHARON PMMA S44.12.CA4.Y
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre acrylique PMMA. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK06
Douille: E27
Lampe: 2×60(46)W
A: 480 mm
B: 440 mm
C: 160 mm
Capteur de mouvement: Disponible sur demande
Poids: 2600 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu