IZAR R MAX IR.L4.1200M.91Y
Typ: lampa sufitowa. Abażurek: szkło akrylowe. Oprawa oświetleniowa: stal malowana na biało.
Napięcie: 230V
IK kod: IK06
Układ zapłonowy: Driver
CRI:  >90
Życie LED: L80/F10 50000 godzin
Watt: 82 W
Temperatura barwowa: 4000 K
Module luminous flux: 12420 lm
Luminaire luminous flux: 10809 lm
A: 1200 mm
B: 180 mm
Dali 2: Dostępne
Sterowanie Bluetooth: Dostępne na żądanie
Waga: 26700 g