Popis

CHARON IP44 PS24.11.T12.Y
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27
Světelný zdroj: 1×100(77)W
A: 280 mm
B: 240 mm
C: 125 mm
Pohybový senzor: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 1800 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu