Description

CHARON IP44 PS29.12.T135.Y
Type: ceiling and wall lamp. Lampshade: white, hand-blown, three-layered glass, satin opal matt. Light body: white painted steel plate.
Voltage: 230V
IK code: IK01
Socket: E27
Lamps: 2×75(57)W
A: 360 mm
B: 290 mm
C: 130 mm
Motion sensor: Available on inquiry
Weight: 2900 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu