Description

ZERO ZL3.412.Z600 EVG
Type: suspension lamp. Lampshade: white, hand-blown, three-layered glass, satin opal matt. Metal parts: painted steel plate RAL 9006 structured. Pendant: steel wire suspension with a transparent cable.
Voltage: 230V
IK code: IK01
ballast: EVG
Socket: 2GX13
Lamps: 1×55W+1×60W
A: 600 mm
B: 100 mm
C: 2000 mm
Weight: 10800 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 813/5, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu