Description

ASTERION S5.12.A450.0W
Type: luminaire mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: E27
Lampe: 2×75(57)W
A: 450 mm
B: 210 mm
C: 225 mm
Poids: 2700 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 813/5, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu