Description

DAPHNE S34.12.D450.Y
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: E27
Lampe: 2×75(57)W
A: 450 mm
B: 180 mm
C: 20 mm
D: 340 mm
Capteur de mouvement: Disponible sur demande
Poids: 4500 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu