DAPHNE S34.L2.D450.Y
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 37,1 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 5214 lm
Světelný tok svítidla: 3911 lm
A: 450 mm
B: 180 mm
C: 20 mm
D: 340 mm
Dali 2: Dostupné
Pohybový senzor: Dostupné na poptávku
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 4500 g