DAPHNE ZT ZT.12.D450.XY
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Závěs: ocelový tyčový, bíle lakovaný RAL 9003 (.31), chromovaný (.80), mosazný (.84), RAL chrom (.77) nebo RAL Argento dorato (.70).
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27
Světelný zdroj: 2×75(57)W
A: 450 mm
B: 200 mm
C: 1000 mm
Track systém: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 5400 g