Popis

DAPHNE ZT ZT.13.D550.XY
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Závěs: ocelový tyčový, bíle lakovaný RAL 9003 (.31), chromovaný (.80), mosazný (.84), RAL chrom (.77) nebo RAL Argento dorato (.70).
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27
Světelný zdroj: 3×75(57)W
A: 550 mm
B: 245 mm
C: 1000 mm
Track systém: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 8600 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 813/5, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu