DAPHNE ZT ZT.13.D550.XY
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Suspension: en acier peint en blanc RAL 9003 (.31), chromé (.80), en laiton (.84), RAL chrom (.77) ou RAL Argento dorato (.70).
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: E27
Lampe: 3×75(57)W
A: 550 mm
B: 245 mm
C: 1000 mm
Track system: Disponible sur demande
Poids: 8600 g