Description

IZAR B IB.L2.440.XY
Type: luminaire plafonnier. Abat-jour: verre acrylique, côtés blanc (.91) ou noir (.93). Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK06
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 24,8 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 3585 lm
Luminaire luminous flux: 3070 lm
A: 440 mm
C: 80 mm
Dali 2: Disponible
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 7400 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu