Popis

IZAR C ZL1.IC.L2.250.91Y
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo. Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný. Závěs: lankový s transparentním kabelem.
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Předřadník: Driver
CRI: >80
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 10,5 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 1600 lm
Světelný tok svítidla: 1290 lm
A: 250 mm
B: 250 mm
C: 2000 mm
D: 250 mm
Dali 1: Dostupné
Dali 2: Dostupné
Koridor funkce: Dostupné na poptávku
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Track systém: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 3300 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu