Description

IZAR B MAX IB.L2.900M.91Y
Type: luminaire plafonnier. Abat-jour: verre acrylique. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK06
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 142 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 19737 lm
Luminaire luminous flux: 16168 lm
A: 900 mm
C: 180 mm
Dali 2: Disponible
fonction Corridor: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 25400 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 813/5, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu