Bezeichnung

IZAR C ZL1.IC.L1.330.91Y
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: Acrylglas. Metallteile: weiß lackiertes Stahlblech. Federung: Seilaufhängung mit transparentem Kabel.
Spannung: 230V
IK  Code: IK06
Vorschalgerät: Driver
CRI: >80
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 11,3 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 1880 lm
Luminaire luminous flux: 1520 lm
A: 330 mm
B: 330 mm
C: 2000 mm
D: 330 mm
Dali 1: Verfügbar
Dali 2: Verfügbar
Korridor-Funktion: Verfügbar auf Anfrage
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Track-System: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 5200 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu