Bezeichnung

IZAR R MAX IR.L1.1500M.91Y
Typ: Deckenleuchte. Lampenschirm: Acrylglas. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK06
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 227 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 31018 lm
Luminaire luminous flux: 26997 lm
A: 1500 mm
B: 180 mm
Dali 2: Verfügbar
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 44000 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu