RETRO ZT ZT.11.R14.XY
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Kupfer (.72), RAL Bronze (.73), RAL Messing (.74) oder RAL Chrom (.77). Federung: Stahlrohr.
Spannung: 230V
Fassung: E27
Leuchtmittel: 1x60(46)W
A: 140 mm
B: 195 mm
C: 1000 mm
Track-System: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 2200 g