Description

POLARIS S BS14.11.200.X
Type: ceiling and wall lamp. Lampshade: white, hand-blown, three-layered glass, satin opal matt. Light body: painted aluminium - RAL white 9016 (.41), RAL black 9005 (.45), RAL Copper (.72), RAL Bronze (.73) or RAL Brass (.74).
Voltage: 230V
IK code: IK01
Socket: E27
Lamps: 1x60(46)W
A: 200 mm
B: 140 mm
C: 210 mm
Weight: 1500 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu