POLARIS S BS14.11.200.X
Typ: lampa naścienna i sufitowa. Abażurek: szkło białe, ręcznie produkowane, trzy-warstwowe, satyn opal mat. Oprawa oświetleniowa: aluminium malowane – RAL biała 9016 (.41), RAL czarna 9005 (.45), RAL Miedź (.72), RAL Brąz (.73) lub RAL Mosiądz (.74).
Napięcie: 230V
IK kod: IK01
Trzonek: E27
Lampa: 1x60(46)W
A: 200 mm
B: 140 mm
C: 210 mm
Waga: 1500 g