Popis

PALA ZL4.14.P4.45
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9005 (.45). Závěs: lankový s černým kabelem.
IK kód: IK01
Patice: G9
Světelný zdroj: 2x60W + 1x48W x 1x33W
A: 800 mm
B: 800 mm
C: 2000 mm
D: 200 mm
Hmotnost: 6500 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu