Description

PALA ZL4.14.P4.45
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: tôle en acier peint RAL 9005 (.45). Suspension: câbles d’acier avec câble noir.
IK code: IK01
Douille: G9
Lampe: 2x60W + 1x48W x 1x33W
A: 800 mm
B: 800 mm
C: 2000 mm
D: 200 mm
Poids: 6500 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu