Bezeichnung

GEO ZK4.14.G100.61
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9005 (.61). Federung: schwarzes Kabel.
IK  Code: IK01
Fassung: G9
Leuchtmittel: 4x48W
A: 1700 mm
B: 950 mm
C: 150 mm
D: 150 mm
Gewicht: 5500 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu