Popis

GEO ZK4.14.G140.61
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9005 (.61). Závěs: černý kabel.
IK kód: IK01
Patice: G9
Světelný zdroj: 4x48W
A: 1700 mm
B: 1250 mm
C: 150 mm
D: 150 mm
Hmotnost: 5600 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu