ZED ZL3.16.Z80.X
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60) nebo RAL 9005 (.61). Závěs: bílý nebo černý kabel.
IK kód: IK01
Patice: G9
Světelný zdroj: 3x33W + 3X48W
A: 900 mm
B: 550 mm
C: 1000 mm
Hmotnost: 8000 g