Description

SEMILUNA ZT6.11.S200.X
Type: suspension lamp. Lampshade: white, hand-blown, three-layered glass, satin opal matt. Metal parts: painted steel plate RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL Bronze (.73) or RAL Chrom (.77). Pendant: rod.
Voltage: 230V
IK code: IK01
Socket: E27
Lamps: 6x60(46)W
A: 1050 mm
B: 200 mm
C: 850 mm
Weight: 17400 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu