Description

ZED ZK2.11.ZD.X
Type: suspension lamp. Lampshade: white, hand-blown, three-layered glass, satin opal matt. Metal parts: painted steel plate RAL 9003 (.60) or RAL 9005 (.61). Pendant: white or black cable.
Voltage: 230V
IK code: IK01
Socket: G9
Lamps: 1x33W + 1x48W
A: 400 mm
B: 955 mm
C: 1320 mm
Sádrokarton: Available
Weight: 1700 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu