Bezeichnung

OMNIA ZT2.6.K2.O2.XY
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: Acrylglas. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) oder RAL 7016 (.62). Federung: Stahlrohr.
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 13,4 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 1930 lm
Luminaire luminous flux: 1499 lm
A: 335 mm
C: 420 mm
Dali 2: Verfügbar
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 4000 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 813/5, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu