Bezeichnung

ZERO S34.14.Z415.Y
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: E27
Leuchtmittel: 4×40(30)W
A: 415 mm
B: 342 mm
C: 80 mm
D: 20 mm
Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 4100 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu