ZERO S43.14.Z500.Y
Typ: lampa naścienna i sufitowa. Abażurek: szkło białe, ręcznie produkowane, trzy-warstwowe, satyn opal mat. Oprawa oświetleniowa: stal malowana na biało.
Napięcie: 230V
IK kod: IK01
Trzonek: E27
Lampa: 4×60(46)W
A: 500 mm
B: 430 mm
C: 90 mm
D: 20 mm
Czujnik ruchu: Dostępne na żądanie
Waga: 4500 g