Bezeichnung

ZERO S46.15.Z600.Y
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: E27
Leuchtmittel: 5×60(46)W
A: 600 mm
B: 460 mm
C: 100 mm
D: 20 mm
Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 7000 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu