PIA S00.11.P187
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: G9
Světelný zdroj: 1×48W
A: 187 mm
B: 108 mm
Hmotnost: 1100 g