Description

PIA S00.L1.P187.Y
Type: ceiling and wall lamp. Lampshade: white, hand-blown, three-layered glass, satin opal matt. Light body: white painted steel plate.
Voltage: 230V
IK code: IK01
CRI: >80
LED life: L80/F10 50000 hours
Watt: 6 W
Color temperature: 3000 K
Module luminous flux: 498 lm
Luminaire luminous flux: 398 lm
A: 187 mm
B: 108 mm
Phase-cut dimming: Available on inquiry
Weight: 1100 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 813/5, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu