MAIA PMMA S1.12W PA
Typ: nástěnné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo PMMA opál. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Patice: E14
Světelný zdroj: 2×60W
A: 150 mm
B: 300 mm
C: 75 mm
Hmotnost: 800 g