Popis

MAIA PMMA S3.14W PA
Typ: nástěnné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo PMMA opál. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Patice: E14
Světelný zdroj: 4×60W
A: 150 mm
B: 500 mm
C: 75 mm
Hmotnost: 1400 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 813/5, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu