Bezeichnung

MAIA PMMA S3.14W PA
Typ: Wandleuchte. Lampenschirm: Acrylglas PMMA Opal. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK06
Fassung: E14
Leuchtmittel: 4×60W
A: 150 mm
B: 500 mm
C: 75 mm
Gewicht: 1400 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 813/5, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu