MAIA LB1850.11.M500
Typ: stojanové svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27
Světelný zdroj: 1×150(116)W
A: 150 mm
B: 500 mm
C: 1850 mm
D: 260 mm
Hmotnost: 11000 g