ASTERION S5.12.A450.0W
Тип: бра светильник. Абажур: белое, выдувное вручную, трёхслойное, сатин опаловое матовое стекло. Светильник: листовая сталь, покрытая белым лаком.
Hапряжение: 230V
ик код: IK01
Цоколем: E27
Лампа: 2×75(57)W
A: 450 mm
B: 210 mm
C: 225 mm
Вес: 2700 g