Description

DAPHNE ZL ZL3.13.D551.31
Type: suspension lamp. Lampshade: white, hand-blown, three-layered glass, satin opal matt. Metal parts: painted steel plate RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77). Pendant: wire suspension with white cable.
Voltage: 230V
IK code: IK01
Socket: E27
Lamps: 3×75(57)W
A: 550 mm
B: 245 mm
C: 2000 mm
D: max. 1000 mm
Weight: 7700 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu