Description

DAPHNE S24.12.D350
Type: ceiling and wall lamp. Lampshade: white, hand-blown, three-layered glass, satin opal matt. Light body: white painted steel plate.
Voltage: 230V
IK code: IK01
Socket: E27
Lamps: 2×60(46)W
A: 350 mm
B: 150 mm
C: 20 mm
D: 240 mm
Weight: 2600 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu