Bezeichnung

DAPHNE S43.13.D550
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: E27
Leuchtmittel: 3×75(57)W
A: 550 mm
B: 205 mm
C: 20 mm
D: 430 mm
Gewicht: 6500 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu