ZERO IP44 PS13.15.Z600.Y
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: E27
Leuchtmittel: 5×60(46)W
A: 600 mm
B: 480 mm
C: 100 mm
D: 13 mm
Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 8200 g